READER\_ERR枚举

public enum READER\_ERR

{

MT\_OK\_ERR, //操作成功

MT\_IO\_ERR, //网络连接，或者串口连接出现问题，必须关闭读写器，重//新初始化读写器

MT\_INTERNAL\_DEV\_ERR, //内部设备出问题，需要关闭读写器重新初始化

MT\_CMD\_FAILED\_ERR, //操作执行失败

MT\_CMD\_NO\_TAG\_ERR, //没有发现标签

MT\_M5E\_FATAL\_ERR, //模块严重错误，需要关闭读写器再重新初始化

MT\_OP\_NOT\_SUPPORTED, //不支持的操作

MT\_INVALID\_PARA, //非法参数

MT\_INVALID\_READER\_HANDLE, //非法读写器参数

MT\_HARDWARE\_ALERT\_ERR\_BY\_HIGN\_RETURN\_LOSS,//回波反射过大，需要检//查天线和使用环境

MT\_HARDWARE\_ALERT\_ERR\_BY\_TOO\_MANY\_RESET,//读写器复位次数超上限

MT\_HARDWARE\_ALERT\_ERR\_BY\_NO\_ANTENNAS, //没有检测到天线

MT\_HARDWARE\_ALERT\_ERR\_BY\_HIGH\_TEMPERATURE, //读写器温度过高

MT\_HARDWARE\_ALERT\_ERR\_BY\_READER\_DOWN, //读写器宕机

MT\_HARDWARE\_ALERT\_ERR\_BY\_UNKNOWN\_ERR, //未知错误

M6E\_INIT\_FAILED, //m6e模块初始化失败

MT\_OP\_EXECING, //操作执行中

MT\_UNKNOWN\_READER\_TYPE, //未知读写器类型

MT\_OP\_INVALID, //非法操作

MT\_HARDWARE\_ALERT\_BY\_FAILED\_RESET\_MODLUE,//模块重置失败硬件警报

MT\_MAX\_ERR\_NUM,

MT\_MAX\_INT\_NUM,// = 0xfffffff2,

}; //读写器操作函数的返回值